响应文件

项目名称：“淮水月·淮南见”主题打卡艺术装置制作安装采购项目                          
响应内容：“淮水月·淮南见”主题打卡艺术装置制作安装响应文件
服务商：                          （盖章）              

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章） 

日  期： 2026 年    月   日

备注：本封面文件袋封面也需粘贴并盖章
格式1：投标函
致：淮南市文化和旅游局：
经现场踏勘和研究“淮水月·淮南见”主题打卡艺术装置制作安装采购项目（项目名称）响应文件的全部内容后，我方就上述工程及相关服务进行投标。
本次投标报价为：                               
报价清单
	“淮水月·淮南见”打卡艺术装置制作安装报价明细

	编号
	名称
	安装地点
	缩略图
	规格
	工艺要求

	1 
	高新区景观
打卡点
	高新区
人民公园东门临水广场
	[image: image1.png]



	7*5*2.5m
	100mmX200mm×5mm镀锌方管焊接钢结构框架双面蒙1.5mm不锈钢板，焊造型，高低差分区灯箱，亚克力画面，亮化山水造型

	2 
	寿县景观
打卡点
	寿县古城
东门外草坪
	[image: image2.png]



	5*3m
	3mm不锈钢板激光切割造型焊接打磨LED灯光亮化，15mm亚克力雕刻文字，15mm亚克力喷涂古铜色油漆，不锈钢弯弧焊接亮化底座内置不锈钢骨架固定。

	3 
	谢家集区春申君文化
园广场打卡点
	谢家集区
春申君文化园广场
	[image: image3.png]



	7*2.8m
	立柱热镀锌板盘圆成型，人物不锈钢底板双面浮雕，电镀古铜色漆。热镀锌管焊接结构框架，亚克力雕刻焗漆字。

	4 
	八公山风景区打卡点
	八公山风景区北门广场
	[image: image4.png]



	直径3m
	190mm*45mm不锈钢压圆造型，电镀古铜色漆。不锈钢焊接结构框架，亚克力雕刻焗漆字，仿真秋千。

	5 
	潘集区打卡点
	平圩大桥
淮河湾.守望营地
	[image: image5.png]



	1.2*1.0m*1
1.3*0.9m*2
1.5*1.0m*1
	三维建模内置镀锌定位钢板，1.5mm不锈钢锻造成型，表面喷汽车氟碳漆

	6 
	焦岗湖景区
打卡点
	焦岗湖
临湖“水城云台 ”
	[image: image6.png]



	3.5*4m
	三维建模，雕1:1泡沫模型小鸟不锈钢圆管弯曲造型焊接打磨表面喷汽车氟碳漆，荷花荷叶不锈钢圆钢手工弯曲造型喷汽车氟碳漆

	7 
	凤凰
	茅仙洞
	[image: image7.png]



	高3米
	2mm厚304不锈钢；三维建模拆分激光下料拼接部分手工锻造焊接打磨表面喷金色亮光汽车氟碳漆

	8 
	风向标
	淮河大坝
	[image: image8.png]



	高3米底座2米直径
	底座201*1.5不锈钢
镜面304*1.5不锈钢；三维建模拆分，底座部分
焊接打磨表面喷白色汽车氟碳漆，螺旋部分镜面不锈钢拼接表面抛光处理


以上报价均含税，总计               元。
质量标准为合格。质保期为 /  。
注：
1.1总计=合计之和，合计=数量×综合单价，计算结果四舍五入保留2 位小数。
1.2表中所列数量仅为暂定数量，最终结算以实际计量数量为准。
1.3供应商的报价应参考相关设计文件等，并考虑、承担所对应的责任、风险。
1.4当分项价与总价不符时，以分项价为准。
1.5投标人的投标总价不得高于项目的控制价，投标人的投标单价不得高于控制单价。
1.6报价组成：投标报价包括满足设计图纸要求并达到验收要求的纯国标材料费、运输费等，装、运、过路费、保险、拟获得的利润及运输过程中无法预计且发生的费用，运抵现场期间的安全事故等一切内容，均由供应人承担全部责任。是服务期限内为完成本项目服务可能发生的全部成本（增值税率合同中体现）。
1.7外观质量： 均应满足设计图纸及验收规范要求。
1.8材料要求： 均应满足设计图纸及验收规范要求。
2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书。
3.我方委派（姓名      联系方式     ）担任本项目负责人，直接参与全过程服务。
4.如果我方中标，我方将按照规定完成材料采购。
5.投标有效期为自投标截止之日起 / 日历天；我方承诺完全响应询比文件及补充、澄清、修改文件中的全部内容。
6.投标内容响应询比文件要求。
7.我方愿意提供采购人可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
8.我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的供应商。
供应商公章：
日期：
格式2：报价一览表
供应商名称：
	项目名称
	“淮水月·淮南见”主题打卡艺术装置制作安装采购项目

	投标报价
	“淮水月·淮南见”主题打卡艺术装置制作安装采购；
总价           元（含税）。

	服务期
	满足询比文件

	质量要求
	满足询比文件

	其他声明

	


注：投标报价包括满足设计图纸要求并达到验收要求包括运输费等。装、运、过路费、保险、拟获得的利润及运输过程中无法预计且发生的费用，运抵现场期间的安全事故等一切内容，均由供应人承担全部责任。是服务期限内为完成本项目服务可能发生的全部成本（税率合同中体现）。
供应商公章：
日      期：
格式3：授权书
淮南市文化和旅游局：
                            （全称）法定代表人授权              （供应商代表姓名）为供应商代表，参加贵单位组织的  “淮水月·淮南见”打卡艺术装置制作安装采购项目（项目名称）询比活动，全权代表我方处理询比活动的一切事宜。
                         法定代表人（签字或盖章）：              
                         服务商名称（公章）：                 
                         日  期：                             

附：
委托代理人姓名（签字或盖章）：                      .
电          话：                                 .
格式4、承诺书
信誉承诺书
本企业郑重承诺：
1.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信
被执行人受惩黑名单；  
2.未被国家税务总局列入“重大税收违法案件当事人”名单； 
3.未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信
行为记录名单”； 
4.未被工商行政管理机关在国家供应商信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信供应商名单。 
5.不相互串通投标报价。不排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人利益或其他供应商的合法权益。
6.不恶意以低于成本的报价竞标，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标。
服务商：（单位公章）
法定代表人： （签字盖章） 
日期：
服  务  承   诺   书
本公司承诺在报价及服务期间，严格按照采购方工程进度要求施工，并保证符合设计图纸要求且满足甲方使用需求。
承诺达到交（竣）工验收标准。
承诺施工满足设计及图纸要求。
承诺独自承担提供服务期间及安装过程中，发生的运输安全、超载、车辆损坏等一切安全生产责任。
因材料质量问题，自行免费更换（含安装一切内容）。
5、承诺2026年9月30日前完工。 
XXXXXXX公司（盖章）
营业执照


















附：法定代表人身份证复印件























附：授权委托人身份证复印件
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